ПАМЯТКА

**Какую информацию включить в инструкции по охране труда** (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н)

**Раздел «Общие требования охраны труда»**

* указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
* требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ;
* перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей;
* перечень специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными требованиями охраны труда, или ссылку на локальный нормативный акт, где прописали нормы выдачи;
* порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента или ссылку на локальный нормативный акт;
* правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

**Раздел «Требования охраны труда перед началом работы»**

* порядок подготовки рабочего места;
* порядок проверки исходных материалов (сырье, заготовки, полуфабрикаты, при их наличии);
* порядок осмотра работником СИЗ и подготовка их к работе до использования;
* порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

**Раздел «Требования охраны труда во время работы»**

* способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов;
* требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты при их наличии);
* указания по безопасному содержанию рабочего места;
* действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций;
* требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) СИЗ работников.

**Раздел «Требования охраны труда в аварийных ситуациях»**

* перечень основных возможных аварий/аварийных ситуаций и причины их вызывающие;
* процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае;
* действия работников при возникновении аварий/аварийных ситуациях;
* действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков).

**Раздел «Требования охраны труда по окончании работ»**

* действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования;
* последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
* действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности;
* требования соблюдения личной гигиены;
* процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.